|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排水工程缺失照片 | | |
| 項次 | 現場照片 | 說明 |
| 1 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\石螺潭工地會議\8326.jpg | 施工架未符合CNS4750規定(符合規定者施工架會打上鋼印)。 |
| 2 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\石螺潭工地會議\8334.jpg | 護欄未設置腳趾板(由地面量起應有10公分高度，以免材料工具之掉落)。 |
| 3 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\106.01.11岡山污水廠\DSC03011.JPG | 吊車進場未管制一機三證。 |
| 4 | F:\DCIM\100MSDCF\DSC02559.JPG | 高差超過1.5公尺以上之場所作業，設置符合規定之安全上下設備。 |
| 5 | F:\DCIM\100MSDCF\DSC02561.JPG | 於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分應設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。 |
| 6 | F:\DCIM\100MSDCF\DSC02563.JPG | 對地電壓150伏特以上移動式電動工具應設置高敏感度高速型漏電斷路器(30mA ，0.1秒作動)。 |
| 7 | D:\文件夾99.8.16\查核\103抽查\新光大排01.16\DSC01548.JPG | 氧氣乙炔未分開儲放。 |
| 8 | D:\文件夾99.8.16\查核\103抽查\南北大溝01.16\DSC01529.JPG | 臨時用電設備之電線未加以防護或架高。 |
| 9 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\1061012工程督導\DSC04062.JPG | 怪手不應用於吊掛作業，恐怕安定度不足而翻落 |
| 10 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\1060928工程督導\DSC04014.JPG | 上下設備未與牆壁固定 |
| 11 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\雨水\DSC03680.JPG | 缺口太大人員有墜落之虞 |
| 12 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\雨水\DSC03682.JPG | 鋼筋未設護套有人員跌倒刺穿之虞 |
| 13 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\雨水\DSC03674.JPG | 中欄杆高度應在35~55間,無腳趾板,立柱超過2公尺 |
| 14 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\雨水\DSC03675.JPG | 高差2公尺以上未設護欄 |
| 15 | D:\文件夾99.8.16\查核\104年查核\104.06.01美濃\DSC02725.JPG | 鋼瓶應直立並固定及防止太陽曝曬 |
| 16 | D:\文件夾99.8.16\查核\106年抽查\雨水\DSC03678.JPG | 1.5公尺未設置安全上下設備 |
|  |  |  |